**Коллекция Flame**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Flame |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 66% pes; 25% acr; 9% cot |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 705 |
| **устойчивость окраски:****-** к износу (трению)- к свету-к химчистке | 555 |
| **стойкость****к истиранию**(Martindale Test) | 60 000 |

**Уход за тканями коллекции Flame**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\design\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\29.png | C:\Users\design\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png |  | image042 | глажка запрещена |
| Стиркаразрешена | Химическаячистка | запрещено использование отбеливателя | запрещена сушка в специальной сушильной камере  | Гладить запрещено |