**Коллекция Respect patchwork**

|  |  |
| --- | --- |
| **наименование** | Respect patchwork |
| **материал** | шенилл |
| **состав** | 63% pes; 37% vi |
| **ширина ткани, см** | 140 см |
| **Вес,** гр./м.п. | 810 |
| **устойчивость окраски:**  **-** к износу (трению)  - к свету  -к химчистке | 5  5  5 |
| **стойкость**  **к истиранию**  (Martindale Test) | 30000 |

**Уход за тканями коллекции Respect patchwork**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | image032 |  |  | image042 | глажка запрещена |
|  |  | Стирка запрещена | химическая чистка допустима  с обычными  реагентами  (перхлорэтилен или гидрокарбонат) | запрещено  использование отбеливателя | запрещена  сушка в  специальной  сушильной  камере | Гладить запрещено |